\chapter{Deklarace požadavků na modelovou Wi-Fi síť}
\label{ch:pozadavky}

Implementace rozsáhlé Wi-Fi síťě bude vycházet z~potřeb modelového školského zařízení. Školská zařízení jsou většinou rozsáhlejší objekty. Modelová implementace bude tedy obsahovat množství přístupových bodů Wi-Fi včetně přístupových bodů na jednom detašovaných pracovištích.

Přístupové body budou nabízet připojení v~pásmu 5 GHz a 2,4 GHz pro kompatibilitu se staršími clientskými zařízeními. V~každém pásmu budou k~dispozici dvě Wi-Fi sítě.

První Wi-Fi síť bude určena pro studenty a pracovníky školy. Tato síť bude součástí projektu eduroam, bude tedy vyžadovat autentizaci a autorizaci uživatelů vůči autorizačnímu serveru. Síť bude zprostředkovávat přístup do veřejné sítě Internet a podle role uživatele bude uživatel přiřazen do určité VLAN s~danými oprávněními k~lokálním službám.

Další Wi-Fi síť bude veřejná síť bez jakékoli autorizace přístupu na úrovni Wi-Fi.

Klíčovým požadavkem je spravovat přístupové body Wi-Fi centrálně.

V~neposlední řadě je nutné zajistit monitoring přístupových bodů a provozních údajů jednak z~důvodu zvýšení spolehlivosti sítě tak i z~důvodu legislativních požadavků vyplývajících ze zákona o~elektronických komunikacích, který říká, že právnická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí. \citep{Zak_El_Kom} Obdobný požadavek klade i český koordinátor sítě eduroam ve svých technických požadavcích a doporučeních pro členy federace eduroam.cz.
